STM32-F103C8T6 ARM 64KB Mikrocontroller

Installere MH-ET Live Boards package (Arduino IDE)

Åben Arduino IDE (Download her)
Klik “Fil/Egenskaber”
Indtast dette link i feltet “Additionel Board Manager URL’s”
Link “https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/main/package_stmicroelectronics_index.json“
Klik OK
Åben “Værktøj/Board/Boards manager” (Lad programmet opdatere)
Find “STM32 MCU based boards” og installere
Klik derefter “Værktøj/Board” og find (Generic STM32F1 series)
Klik derefter “Værktøj/Board part number” og find (Blue pill F103C8)
Klik derefter “Værktøj/Upload method og find (OpenOCD STlink (SWD))

Download driveren til ST-Link.
Åbn filen dpinst_amd64.exe for at installere driveren.
Hvis driveren ikke installeres korrekt, så prøv at køre driver installer .bat-filen i stedet.
Når installationen er gennemført, er du klar til at uploade din kode.

Installere Arduino IDE Software:
Før du kan starte din programmering skal Arduino’s IDE software hentes. Dette program bruges til at programmere din arduino.
Download fra dette link: Download

Programmering:(ST-LINK V2 STM8-STM32 Programmeringsenhed)
ST-Link (GND) - STM32 (GND)
ST-Link (3.3V) - STM32 (3.3V)
ST-Link (SWDIO) - STM32 (SWIO)
ST-Link (SWCLK) - STM32 (SWCLK
