Eksempel

Her ses et eksempel med et digital potmeter 

Du skal bruge:

Datakabel
Dupont Kabel
Breadboard
Forbind det sådan: 

VCC (Module) – 5V (Arduino)
GND (Module) – GND (Arduino)
CS  (Module) – D10 (Arduino)
SCK (Module) – D13 (Arduino)
SDI (Module) - D11 (Arduino)

PB/L (Module) - GND
PA/H (Module) - 5V
P-Wiper(Module) -  outputs a voltage between 0V (PB-L) and 5V (PA-H) according to wiper position