Eksempel

Her ses et eksempel på en motor styrings Arduino uno shield 

Du skal bruge:

Datakabel
Dupont Kabel
Breadboard
2x motor 3-6v

Forbind det sådan: 

shield - Arduino
a-/a+ - motor1
b-/b+ - motor2

VIN	External Power +
GND	External Power -