Tekniske detaljer for Arduino L298NH Dual Channel Motor Driver Shield

Motor driver: L298NH Dual H-Bridge

Motor kanaler: 2 DC motorer eller 1 stepmotor

Maks strøm: 2A per kanal

Driftsspænding: 5V – 12V

Styring: PWM hastigheds- og retningskontrol

Funktioner: Bremse og strøm-måling

Strømforsyning: Ekstern strøm anbefales