Tekniske detaljer for DRV8833 2-kanals DC Motor Driver Module

Motor driver: DRV8833 Dual H-Bridge

Antal motorer styring: 2 DC motorer

PWM kontrol: Ja, via AIN1/AIN2 og BIN1/BIN2

Standby / aktivering: STBY pin skal sættes HIGH for at aktivere driveren

Output pins: A01/A02 til Motor A, B01/B02 til Motor B

Strømforsyning: VM – ekstern batteri / motorforsyning
