Eksempel

Her ses et eksempel med et TB6612FNG motor driver IC modul og 2 DC motorer, som kan styres frem og tilbage med en Arduino.
Du skal bruge:

Datakabel
Dupont Kabel
Breadboard
2x DC motorer

Forbind det sådan:

VCC (Module) – 5V (Arduino)
GND (Module) – GND (Arduino)
VM (Module) – + (strøm forsyning)
GND (Module) – – (strøm forsyning)

AIN1 (Module) – D2 (Arduino)
AIN2 (Module) – D3 (Arduino)
PWMA (Module) – D5 (Arduino)
BIN1 (Module) – D6 (Arduino)
BIN2 (Module) – D7 (Arduino)
PWMB (Module) – D9 (Arduino)
STBY (Module) – D4 (Arduino)

A01 (Module) – Motor A
A02 (Module) – Motor A
B01 (Module) – Motor B
B02 (Module) – Motor B