Tekniske detaljer for TB6612FNG motor driver IC 2-kanals DC Motor Driver Modul

Driver IC: TB6612FNG

Antal kanaler: 2 (kan styre 2 DC motorer eller 1 stepmotor)

Styring: PWM (hastighed) + digitale signaler (retning)

Indgange: AIN1, AIN2, BIN1, BIN2

PWM pins: PWMA, PWMB

Standby funktion: STBY pin (LOW = slukket, HIGH = aktiv)

Kommunikation: Digital (GPIO / PWM)