Installer Thonny Software

Før du kan begynde at programmere, skal du downloade Thonny-softwaren. Thonny bruges til at skrive og overføre kode til din Adafruit Feather USB RP2040 Udviklingsboard.

Download Thonny her: Download

Kom godt i gang med din Adafruit Feather USB RP2040 Udviklingsboard

Før du kan begynde at programmere, skal du downloade Thonny-softwaren. Thonny bruges til at skrive og overføre kode til din Adafruit Feather USB RP2040 Udviklingsboard.

Opsætning af Thonny til Adafruit Feather USB RP2040 Udviklingsboard
1 Åbn Thonny, og gå til: Tools → Options → fanen Interpreter
2 Under “Which kind of interpreter should Thonny use for running your code?”, vælg MicroPython (Raspberry Pi Pico)
3 Under “Port or WebREPL”, vælg den COM-port, der vises som Board CDC @ COMx (hvor x er portnummeret tildelt til din Feather RP2040)

Installation af MicroPython-firmware:
1. Gå til Tools → Options → fanen Interpreter
2. Klik på Install or update MicroPython
3. Sæt Feather RP2040 i BOOTSEL-tilstand:
 Hold BOOT-knappen nede på Feather RP2040
 Mens du holder knappen nede, tilslut USB-kablet til computeren
 Slip knappen, når Feather RP2040 vises som et USB-drev
4. I installationsvinduet:
 Target volume: vælg Feather RP2040-drevet
 MicroPython family: vælg RP2
 Variant: vælg Adafruit Feather RP2040
 Version: vælg den nyeste tilgængelige version
 Klik til sidst på Install

For at gemme/simulere kode
1. I Thonny, klik på File > Save As…
2. Vælg This device – så gemmer du filen direkte på din Feather RP2040.
3. Gem filen f.eks. som main.py
 Hvis filen hedder main.py, kører den automatisk hver gang Feather RP2040 tændes!
4. For at køre/simulere koden direkte på Feather RP2040: tryk på F5 i Thonny

OBS:
For at kunne gemme til Feather RP2040, skal den være i normal tilstand – ikke i BOOTSEL mode.
Hvis Feather RP2040 opfører sig som et USB-drev, er den i firmware-installationstilstand, og du kan ikke gemme MicroPython-filer i den tilstand.