Tekniske detaljer for BME280 Temperatur & Fugtighed Barometer 3.3V Module

Sensor type: BME280 (temperatur, fugtighed og lufttryk)

Måleområder:

Temperatur: ca. -40°C til +85°C
Fugtighed: 0% til 100% RH
Lufttryk: ca. 300 til 1100 hPa

Spænding (VCC): 3.3V

Kommunikation: I2C og SPI (valgbart via CS/SDO pins)

I2C adresser:

0x76 eller 0x77 (afhænger af SDO-pin)

Interface pins:

VCC (strømforsyning)
GND (jord)
SDA (I2C data)
SCL (I2C clock)
CSB (SPI/I2C valg)
SDO (adresse valg)

Strømforbrug: Meget lavt 

Nøjagtighed:

Temperatur: ca. ±1°C
Fugtighed: ca. ±3% RH
Tryk: høj præcision til vejrmålinger

Anvendelse:

Vejrstationer
Indendørs klimamåling
IoT projekter
Arduino og ESP8266 / ESP32 projekter

Kommunikation protokoller: I2C (mest brugt), SPI (avanceret)