Tekniske detaljer for Justerbar Piezoelectric Shock Vibration Module 

Digital output: 1 digital pin (HIGH/LOW signal)

Analog output: 1 analog pin 

Driftsspænding: 3.3V – 5V

Respons tid: Meget hurtig

Detektionsområde: Vibration, bank og slag

Kommunikation: Analog og digital signal

Interface: 4 pins

Strømforbrug: Lavt strømforbrug