Tekniske detaljer for X9C103P 10K Digitalt Potentiometer IC Chip

Modstandsværdi: 10 kΩ

Type: Digitalt potentiometer

Opløsning: 100 trin (99 positioner + 1 nulpunkt)

Forsyningsspænding: 5V

Interface: Up/Down digital styring

Kontrolsignaler: CS, INC og U/D

Maksimal wiper strøm: 4.4 mA

Kapslingstype: DIP-8

Anvendelse: Volumenstyring, signaljustering og kalibrering af elektronik