Eksempel

Eksempelet viser et digital potmeter(10k Ohm)

Du skal bruge:

Datakabel
Dupont Kabel
Breadboard
220 kΩ modstand
LED

Forbind det sådan: 

VCC(Pin8) - Vh/Rh(pin3) (Chip) - 5V (Arduino)
VSS(Pin4) - Vl/Rl(pin6) (Chip) – GND (Arduino)
INC (Pin1) (Chip) – D9 (Arduino)
U/D(Pin2) (Chip) – D8 (Arduino)
C S(Pin7) (Chip) -  D10  (Arduino)
Vw/Rw(Pin5) (Chip) – A1 (Arduino)
Vw/Rw(Pin5) (Chip) Wiper/Output - 220 Ohm - Led