Installer Thonny Software

Før du kan begynde at programmere, skal du downloade Thonny-softwaren. Thonny bruges til at skrive og overføre kode til din Adafruit Feather M4 CAN Express Udviklingsboard .

Download Thonny her: Download

Kom godt i gang med din Adafruit Feather M4 CAN Express with ATSAME51 Udviklingsboard 


Installation af CircuitPython-firmware:
1. Dobbelttryk på reset-knappen for at åbne et USB-drev.
2. Kopiér den tildelte firmwarefil over på drevet.

for at tilføje libraries + kode
1. Tryk på RESET-knappen, så CIRCUITPY-drevet vises.
2. Kopiér den tildelte lib-mappe til CIRCUITPY-drevet.



Opsætning af Thonny til Adafruit Feather M4 CAN Express Udviklingsboard 
1 Åbn Thonny, og gå til: Tools → Options → fanen Interpreter
2 Under “Which kind of interpreter should Thonny use for running your code?”, vælg CircuitPython (Generic)
3 Under “Port”, vælg den COM-port, der vises som Board CDC @ COMx (hvor x er portnummeret tildelt til din Adafruit Feather M4 CAN Express )


For at gemme/simulere kode
1. I Thonny, klik på File > Save As…
2. Vælg This device – så gemmer du filen direkte på din Adafruit Feather M4 CAN Express  Udviklingsboard 
3. Gem filen f.eks. som code.py
 Hvis filen hedder code.py, kører den automatisk hver gang din Adafruit Feather M4 CAN Express  Udviklingsboard 
4. For at køre koden direkte på Adafruit Feather M4 CAN Express  Udviklingsboard : tryk på F5 i Thonny

OBS:
For at kunne gemme til Adafruit Feather M4 CAN Express  Udviklingsboard , skal den være i normal tilstand – ikke i BOOTSEL mode.
Hvis  Adafruit Feather M4 CAN Express  Udviklingsboard  opfører sig som et USB-drev, er den i firmware-installationstilstand, og du kan ikke gemme CircuitPython-filer i den tilstand.