Installer Thonny Software

Før du kan begynde at programmere, skal du downloade Thonny-softwaren. Thonny bruges til at skrive og overføre kode til din Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller

Download Thonny her: Download

Kom godt i gang med din Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller 


Før du kan begynde at programmere, skal du downloade Thonny-softwaren. Thonny bruges til at skrive og overføre kode til din Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller

Opsætning af Thonny til Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller
1 Åbn Thonny, og gå til: Tools → Options → fanen Interpreter
2 Under “Which kind of interpreter should Thonny use for running your code?”, vælg CircuitPython (Generic)
3 Under “Port”, vælg den COM-port, der vises som Board CDC @ COMx (hvor x er portnummeret tildelt til din Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller)

Installation af CircuitPython-firmware:
1. Gå til Tools → Options → fanen Interpreter
2. Klik på Install or update CircuitPython
3. Sæt Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller i BOOTSEL-tilstand:
 Hold BOOT-knappen nede på Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller
 Mens du holder knappen nede, tilslut USB-kablet til computeren
 Slip knappen, når Raspberry PI Pico Pro Micro 16M Microcontroller vises som et USB-drev
4. I installationsvinduet:
 Target volume: vælg Feather Pi Pico-drevet
 CircuitPython family: vælg RP2
 Variant: vælg "raspberry pi pico 2"
 Version: vælg den nyeste tilgængelige version
 Klik til sidst på Install

For at gemme/simulere kode
1. I Thonny, klik på File > Save As…
2. Vælg This device – så gemmer du filen direkte på din Raspberry PI Pico Pro Micro.
3. Gem filen f.eks. som main.py
 Hvis filen hedder main.py, kører den automatisk hver gang Raspberry PI Pico Pro Micro tændes!
4. For at køre/simulere koden direkte på Raspberry PI Pico Pro Micro: tryk på F5 i Thonny

OBS:
For at kunne gemme til Raspberry PI Pico Pro Micro, skal den være i normal tilstand – ikke i BOOTSEL mode.
Hvis Raspberry PI Pico Pro Micro opfører sig som et USB-drev, er den i firmware-installationstilstand, og du kan ikke gemme CircuitPython-filer i den tilstand.