Tekniske detaljer for KY-013 Temperatur Sensor Modul

Sensor type: NTC termistor

Modulspænding: 3.3V – 5V DC

Output type: Analog signal

Modul interface: Analog pin

Temperaturområde: Ca. -40°C til 125°C

Nøjagtighed: ±1°C (typisk)

Kommunikation: Direkte analog læsning via microcontroller

Strømforbrug: Meget lavt (<1 mA typisk)