Eksempel

Her ses et eksempel med en motor styring 

Du skal bruge:

Datakabel
Dupont Kabel
Breadboard
2x dc motor
strøm forsyning

Forbind det sådan: 

VM (module)     – + (strøm forsyning)
GND (module)    – GND (Arduino, strøm forsyning) fælles jord 
AIN1 (module)   – D5 (Arduino)
AIN2 (module)   – D6 (Arduino)
STBY (module)   – 5V (Arduino)
BIN1 (module)   – D9 (Arduino)
BIN2 (module)   – D10 (Arduino)
A01/A02 (module) – Motor A wires
B01/B02 (module) – Motor B wires